Seslendirme parçasını kırp

Yeni kaydedilen seslendirme parçaları, işaret noktası düzenleyicisinde başından ve isteğe bağlı olarak sonundan kırpılabilir – örneğin asıl mesajdan önceki bir dil sürçmesini veya duraklamayı kaldırmak için – ve ardından sunucuda aynı konuma yeniden kaydedilebilir. Veritabanında kayıt oluşturulmaz.

Koşullar:
- Yüklenen dosya bir seslendirme parçasıdır (dosya adı "VT - " ile başlar).
- İşaret noktası 1 (fade-in) ayarlıdır – yeni başlangıcı belirler.
- İşaret noktası 10 (cue-out) isteğe bağlıdır – ayarlıysa yeni sonu belirler, aksi halde dosyanın sonuna kadar kırpılır.

İşlev yalnızca bu koşullar sağlandığında kullanılabilir.

Adımlar:
1. Seslendirme parçasını oynatıcıya yükleyin ve işaret noktası düzenleyicisini açın (Ctrl+T).
2. İşaret noktası 1'i istenen yeni başlangıç konumuna ayarlayın (Shift+Enter); gerekirse işaret noktası 10'u bitiş konumuna ayarlayın.
3. Kırpmayı başlatın: Ctrl+B veya dalga formu araç çubuğundaki "VT kırp" düğmesi.
4. Güvenlik sorusunu Evet ile onaylayın.

Seslendirme parçası özgün biçiminde (MP3, OGG veya WAV) yeniden kodlanır, önceki yoluna yüklenir (özgün dosyanın üzerine yazılır) ve ardından yeniden yüklenir. Tüm adımlara sesli yönlendirme eşlik eder.

Not: Seslendirme parçaları veritabanına kaydedilmez. Bu nedenle etiket, kazanç ve veritabanı işlevleri kilitlidir (bkz. "Etiket Düzenleyicisi" ve "İşaret Noktası Düzenleyicisi"). İşaret noktalarını ayarlamak mümkün kalır, çünkü kırpma sınırları için gereklidir.
