Atajos de teclado del editor de puntos de referencia:

Seleccionar punto de referencia:
  F1–F10     Seleccionar punto de referencia 1–10 y anunciar posición

Navegación (posición del cursor):
  K          Retroceder 10 ms
  Shift+K    Retroceder 100 ms
  Ctrl+K     Retroceder 1000 ms (1 segundo)
  L          Avanzar 10 ms
  Shift+L    Avanzar 100 ms
  Ctrl+L     Avanzar 1000 ms (1 segundo)
  Inicio     Ir al principio de la pista
  Fin        Ir al final de la pista

Reproducción:
  P          Reproducir / Pausar (solo en el editor de puntos de ref.)
  O          Escucha previa con señal acústica: reproduce brevemente
             antes del punto de referencia y emite un pitido al llegar
  I          Reproducir desde la posición del punto de referencia

Establecer / eliminar puntos de referencia:
  Shift+Intro  Establecer punto de referencia en la posición del cursor
  Barra esp.   (durante la reproducción) Establecer punto de referencia
               en la posición actual y escuchar inmediatamente
  Supr         Eliminar el punto de referencia seleccionado (con confirmación)

Guardar / deshacer:
  Ctrl+S     Guardar puntos de referencia y etiquetas en la base de datos
  Ctrl+Z     Deshacer: restablecer el punto de referencia al valor guardado
             (no disponible si el editor de etiquetas tiene el foco)

Ayuda:
  F11        Abrir ayuda en el capítulo del editor de puntos de referencia
             (F1–F10 están reservados para los puntos de referencia)

Nota:
K, L, O, I, P y Ctrl+Z no se activan cuando el editor de etiquetas
tiene el foco, para no interferir con la escritura normal.
