Die Verbindungseinstellungen befinden sich im Reiter „Allgemein" des Einstellungsfensters (F10). Die FTP/FTPS/SFTP-Verbindungsfelder sind bereits im Kapitel „Erste Schritte > Verbindung einrichten" beschrieben.

Im unteren Bereich des Reiters „Allgemein" finden sich folgende weiteren Einstellungen:

Kommandos für RadioBOSS zeigen:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der obere Infobereich über den vergangenen, laufenden und kommenden Titel sowie die OnAir-Playliste aktiviert.

Relay-Startlink:
URL zum Starten eines Relay-Streams über RadioBOSS. Wird als Standardwert beim Einfügen eines Relay-Kommandos in die Playlist vorbelegt.

Sendungs-Trigger php:
URL eines PHP-Skripts, das beim Titelwechsel aufgerufen wird, um den aktuellen Sendungstitel an eine externe Stelle zu übermitteln.

RadioBOSS Host:
Adresse und Port der RadioBOSS HTTP-API, z.B. „http://192.168.1.10:9500". Über diese Verbindung steuert RemotePLE die OnAir-Liste und den Sendebetrieb.

RadioBOSS User:
Benutzername für die RadioBOSS API, sofern ein Passwortschutz konfiguriert ist. Kann leer bleiben, wenn kein Benutzername erforderlich ist.

RadioBOSS Passwort:
Passwort für die RadioBOSS API. Wird verschlüsselt gespeichert.

Livestream URL:
URL zum Abhören des Livestreams, z.B. „http://stream.meinradio.de:8000/live". Ist dieses Feld gefüllt, erscheint im Hauptfenster die Schaltfläche zum Mithören des Streams.
