Configuración de la conexión:

Abra los ajustes con F10 o 'Archivo > Ajustes' (A en el menú).

Pestaña «General»:
- Host FTP: dirección del servidor FTP (p.ej. ftp.miradio.es)
- Puerto FTP: número de puerto (estándar: 21 para FTP/FTPS, 22 para SFTP)
- Modo de conexión: Activo, Pasivo, Automático, SFTP o Local
- Conexión FTPS: activar para una conexión FTP cifrada (TLS)
- Usuario FTP / Contraseña FTP: credenciales de conexión
- Directorio raíz FTP: directorio base en el servidor (p.ej. /)
- Directorio raíz local: carpeta local correspondiente al servidor
  (utilizada para la reproducción local de archivos de audio)
- Directorio inicial FTP: directorio mostrado al abrir la pestaña FTP

Pestaña «General» (continuación) – RadioBOSS:
- Host RadioBOSS: dirección de la API (p.ej. http://localhost:9000)
- Usuario RadioBOSS / Contraseña RadioBOSS: credenciales de la API
- URL del flujo en directo: URL del flujo para escuchar la emisora

SFTP (SSH):
Seleccionar «SFTP» como modo de conexión.
El puerto se ajusta automáticamente a 22.
En el primer acceso, se muestra una huella de clave de host SSH
que debe ser confirmada.

Modo local:
Seleccionar «Local» para acceder a una unidad local o de red sin servidor FTP. Los archivos se leen y escriben directamente desde la unidad - útil cuando RemotePLE se ejecuta en el mismo equipo que RadioBOSS o la carpeta de audio está asignada como unidad de red. En este modo, el campo superior (ahora rotulado «Directorio local») contiene la ruta raíz local del equipo, p.ej. «E:\» o «N:\audio\»; no se necesitan puerto, usuario, contraseña ni FTPS. El «Directorio raíz local» sigue siendo la ruta en el equipo de RadioBOSS; ambos deben apuntar a los mismos archivos físicos (solo puede diferir la letra de unidad).

Guardar los ajustes:
Hacer clic en «Guardar» o pulsar Intro.
La conexión se restablece inmediatamente con los nuevos ajustes.
