Der CuePunkt-Editor zeigt die Wellenform des Titels und ermöglicht das präzise Setzen von bis zu 10 Cue-Punkten. Die Cue-Punkte steuern die automatische Wiedergabe und die Übergänge in RadioBOSS.

Mit den Tasten F1 bis F10 wählen Sie den gewünschten Cue-Punkt aus. Die aktuell ausgewählte Position in der Wellenform lässt sich dann auf den gewählten Cue-Punkt setzen (Umschalt+Eingabe) oder zurücksetzen (Strg+Z).

Die 10 Cue-Punkte im Überblick:

F1 – Fade-In
Beginn des Einblendens. Ab dieser Position erhöht sich die Lautstärke schrittweise von Stille auf den vollen Pegel. Vor diesem Punkt ist der Titel unhörbar leise.

F2 – Cue-In
Startposition der Wiedergabe. Ab hier startet RadioBOSS die Wiedergabe des Titels. Dieser Punkt muss gesetzt sein, damit Mix-Start (F6) wirksam ist.

F3 – Intro
Ende des Intros. Markiert den Punkt, bis zu dem ein Moderator über den Titel sprechen kann, ohne den Gesang zu überdecken. Wird in RadioBOSS für Voice Tracking verwendet.

F4 – Hook-In
Beginn des Hooks. Markiert den Anfang der markantesten Stelle des Titels. Dieser Bereich wird in RadioBOSS für Teaser-Funktionen verwendet.

F5 – Hook-Out
Ende des Hooks. Markiert das Ende der Hook-Passage.

F6 – Mix-Start
Beginn des Mix-Bereichs. Gibt an, ab wann der Titel bereits in einen laufenden Mix einsteigen darf. Ermöglicht es, einen Titel früher im Übergang zu starten, typischerweise nach einem leisen Titelanfang. RadioBOSS gleicht den Mix-Punkt des laufenden Titels mit dem Mix-Start des folgenden Titels ab. Voraussetzung: Cue-In (F2) muss gesetzt sein. Wird intern vom Titelende gemessen.

F7 – Mix-Punkt
Der eigentliche Übergangspunkt. In diesem Moment beginnt der nächste Titel zu spielen und überlagert den aktuellen Titel. Wird intern vom Titelende gemessen.

F8 – Outro
Outro-Start. Markiert den Beginn des Ausklang-Bereichs des Titels. Wird in RadioBOSS für Voice Tracking verwendet. Wird intern vom Titelende gemessen.

F9 – Fade-Out
Beginn des Ausblendens. Ab dieser Position verringert sich die Lautstärke schrittweise von vollem Pegel bis zur Stille.

F10 – Cue-Out
Endposition der Wiedergabe. Hier stoppt RadioBOSS die Wiedergabe des Titels.

Hinweis zu Mix-Start, Mix-Punkt und Outro (F6–F8):
Diese drei Cue-Punkte werden RadioBOSS-intern vom Titelende rückwärts gemessen und in der Wellenform entsprechend positioniert. Dadurch bleiben die Abstände zum Titelende auch dann korrekt, wenn die Titellänge nachträglich abweicht.

Wird ein Cue-Punkt durch die Funktionstasten F1 - F10 gewählt, wird, bei eingeschalteter Sprachausgabe, der Name des CuePunktes und dessen Position angesagt oder alternativ der Hinweis, dass der CuePunkt derzeit nicht gesetzt ist.