Das Hauptfenster von RemotePLE gliedert sich in fünf Bereiche.

Anzeigebereich OnAir-Status:
Der obere Bereich zeigt den aktuellen Sendebetrieb von links nach rechts:

Uhrzeit: Ganz links die aktuelle Uhrzeit. Ein Doppelklick wechselt das Farbschema des Anzeigebereichs.

Voriger Titel: Das Panel links neben der Uhrzeit zeigt den zuletzt gespielten Titel.

OnAir-Panel (Mitte): Zeigt den aktuell laufenden Titel. Links oben erscheint der Text "Relais", wenn das Relay aktiv streamt, bzw. "Warte", wenn das Relay zwar eingeschaltet ist, der Moderator aber noch nicht oder nicht mehr sendet. Ist das Relay deaktiviert, verschwindet der Text vollständig. Rechts daneben (oder bei deaktiviertem Relay über die gesamte Breite des Panels) befindet sich der Fortschrittsbalken des laufenden Titels. Darunter wird der Titelname angezeigt – auch wenn der Titel durch das Relay stummgeschaltet im Hintergrund mitläuft.

Nächster Titel: Das Panel rechts neben dem OnAir-Panel zeigt den nächsten Titel in der Wiedergabeliste.

Sprachausgabe-Schaltfläche: Ganz rechts das grün/rot gefärbte Panel – ein Klick schaltet die Sprachausgabe ein oder aus. Grün = aktiv, Rot = stumm. (oder per Strg+M umschaltbar)

Der gesamte Anzeigebereich ist nur sichtbar, wenn in den Einstellungen unter "Verbindung" eine RadioBOSS-API-Adresse konfiguriert ist.

Linkes Registerfenster:
Das linke Fenster enthält vier Reiter: Playlist, FTP, Preset und OnAir. Zwischen ihnen wird mit Umschalt+F1 bis Umschalt+F4 gewechselt. Jeder Reiter hat seinen eigenen Hilfe-Kontext (F1).

Rechtes Registerfenster (Quellen):
Das rechte Fenster zeigt die Quell-Reiter: Song, VoiceTrack, Jingle, Drop, Opener, Promo, Beiträge und RadioBOSS. Zwischen ihnen wird mit Umschalt+F5 bis Umschalt+F12 gewechselt. Die Breite des rechten Fensters lässt sich durch Verschieben des Trennbalkens zwischen linkem und rechtem Bereich anpassen; die eingestellte Breite wird gespeichert und beim nächsten Programmstart wiederhergestellt.

Player-Bereich:
Am unteren Rand befinden sich die Player-Schaltflächen: Play, Pause, Stop, Tags (CuePunkt-Editor öffnen) und Live (Livestream starten). Darüber ist die Titelanzeige des aktuell geladenen Titels sowie ein Schieberegler zur Wiedergabeposition. Bei zeitaufwendigen Aktionen (z.B. FTP-Dateiübertragungen oder Dateisuche) erscheint oberhalb des Players ein Fortschrittsbalken; die Statuszeile zeigt dabei die aktuelle Übertragungsgeschwindigkeit an.

Statuszeile:
Die Statuszeile am unteren Rand zeigt je nach Kontext unterschiedliche Informationen: Anzahl der Listeneinträge und ausgewählter Titel, Fortschritt bei FTP-Übertragungen, vorher gespielter Titel oder Ergebnis der letzten Aktion. Sprachausgabe-Meldungen werden ebenfalls in der Statuszeile angezeigt.

Am rechten Rand der Statuszeile befindet sich eine kompakte Statusanzeige, z.B. „DI-|-|R|C 77". Die einzelnen Segmente bedeuten:
- Erstes Segment: FTP/SFTP-Verbindungsstatus: P| = FTP verbunden (passiv), A| = FTP verbunden (aktiv), S| = SFTP verbunden, D| = getrennt
- P| oder -|: Preset wurde geändert (P) oder unverändert (-)
- L~| oder L+| oder -|: Playlist geändert (L~) / neu geladen (L+) / unverändert (-)
- R oder r oder -: Relay aktiv (R) / wartend (r) / deaktiviert (-)
- |C oder |-: Datenbankverbindung vorhanden (C) oder getrennt (-)
- Zahl am Ende: Countdown in Zehntelsekunden bis zum nächsten Update des OnAir-Anzeigebereichs über die RadioBOSS-API (0–250, entspricht 0–25 Sekunden)
