Now Playing – Envoyer le titre de diffusion automatiquement

Cette fonction reprend le titre en cours de lecture dans un lecteur de diffusion (par exemple Traktor ou Mixxx) et l'envoie automatiquement à RadioBOSS comme titre de diffusion.

À quoi cela sert-il ?
Lorsque le son est envoyé directement d'une table de mixage vers l'entrée de la carte son de RadioBOSS, RadioBOSS ne connaît aucun titre – l'affichage du titre resterait vide. Si un programme de DJ ou de diffusion fonctionne en parallèle et envoie son titre actuel sous forme de diffusion réseau (Icecast), RemotePLE peut recevoir ce titre et le transmettre à RadioBOSS. Aucun service Icecast supplémentaire n'est nécessaire – RemotePLE reçoit lui-même la diffusion.

Paramètres
La fonction se configure dans la boîte de dialogue des paramètres, sur l'onglet Avancé :

Port Now Playing
Le port réseau sur lequel RemotePLE attend le titre. La valeur par défaut est 8000. Ce port doit être indiqué comme port de destination dans le lecteur de diffusion.

Recevoir Now Playing et envoyer à RadioBOSS
Active ou désactive la fonction. Lorsque la case est cochée, RemotePLE attend les titres entrants et envoie chaque changement de titre à RadioBOSS.

Envoyer à l'instance RadioBOSS locale
Détermine à quelle instance RadioBOSS le titre est envoyé. Lorsque la case n'est pas cochée, le titre va à l'instance distante (principale). Lorsqu'elle est cochée, le titre va à l'instance locale. Si aucune instance distante n'est configurée, l'instance locale est utilisée automatiquement.

Configuration dans le lecteur de diffusion
Dans le lecteur de diffusion (Traktor, Mixxx et autres), configurez la diffusion via Icecast :
- Serveur ou hôte : l'adresse de l'ordinateur sur lequel RemotePLE fonctionne (127.0.0.1 sur le même ordinateur)
- Port : le même port que celui défini ci-dessus (par défaut 8000)
- Format : MP3 ou Ogg – les deux sont pris en charge
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont libres, ils ne sont pas vérifiés

Le réglage appartient au profil de serveur actuel. Après un changement de profil ou l'enregistrement des paramètres, la réception redémarre automatiquement avec les nouvelles valeurs.
