Bağlantı Kurulumu:

F10 ile ayarları açın, «Genel» sekmesine gidin.

FTP/SFTP bağlantısı:
- FTP Ana Bilgisayarı: sunucu adresi (ana bilgisayar adı veya IP)
- FTP Portu: port numarası (FTP için 21, SFTP için 22)
- FTP Kullanıcısı: kullanıcı adı
- FTP Şifresi: şifre
- Bağlantı modu: Aktif / Pasif / Otomatik / SFTP / Yerel
- FTPS Bağlantısı: SSL/TLS şifrelemesi (yalnızca FTP için)
- FTP Başlangıç Dizini: bağlantı sonrası başlangıç dizini
  (örn. /radio/muzik)

RadioBOSS API bağlantısı (isteğe bağlı):
- RadioBOSS Ana Bilgisayarı: API adresi
  (örn. http://localhost:9001)
- RadioBOSS Kullanıcısı ve Şifresi: API erişim bilgileri

Yerel RadioBOSS örneği (isteğe bağlı):
İkinci bir RadioBOSS örneği yapılandırılabilir.
Yerel RadioBOSS Ana Bilgisayarı / Kullanıcısı / Şifresi alanlarını
doldurun.

Yerel mod:
FTP sunucusu olmadan yerel veya ağ sürücüsüne erişmek için «Yerel» seçin. Dosyalar doğrudan sürücüden okunur ve yazılır - RemotePLE, RadioBOSS ile aynı bilgisayarda çalışıyorsa veya ses klasörü ağ sürücüsü olarak bağlıysa kullanışlıdır. Bu modda üst alan (artık «Yerel dizin» etiketli) erişen bilgisayarın yerel kök yolunu içerir, örn. «E:\» veya «N:\audio\»; port, kullanıcı, şifre ve FTPS gerekmez. «Dosya kök dizini» yine RadioBOSS bilgisayarındaki yoldur; her ikisi de fiziksel olarak aynı dosyalara işaret etmelidir (yalnızca sürücü harfi farklı olabilir).

SQL veritabanı bağlantısı (isteğe bağlı):
Ayarlar penceresinin «SQL Ayarları» sekmesine bakın.
İşaret noktası düzenleyicisi ve veritabanı araması için gereklidir.

Ayarları kaydetmek için «Kaydet» düğmesine tıklayın.
