İşaret Noktası Ayarlama:

Temel adımlar:
1. İşaret noktası düzenleyicisini açın (Ctrl+T)
2. İstediğiniz işaret noktasını seçin (F1–F10)
3. Doğru konuma gidin (K/L veya dalga formuna tıklama)
4. İşaret noktasını ayarlayın (Shift+Enter)

Oynatma sırasında ayarlama:
1. Oynatmayı başlatın (P)
2. İstenen konumda Boşluk tuşuna basın
   → Nokta ayarlanır ve bip sesiyle ön dinleme hemen başlar

İşaret noktasını ön dinleme:
- O: işaret noktasından kısa süre önce oynatır ve noktaya gelince
  bip sesi çıkarır — konumu hassas biçimde doğrulayabilirsiniz
- I: işaret noktası konumundan oynatır

Son parça işaret noktaları (Nokta 6–8):
«Miks Başlangıç», «Miks Noktası» ve «Outro» işaret noktaları
veritabanında parçanın sonundan itibaren süre olarak saklanır.
Bu, farklı sürelerde mix noktalarının doğru olmasını sağlar.

İşaret noktası silme:
- Noktayı seçin (F1–F10)
- Del tuşuna basın
- «Evet» ile onaylayın

Geri alma:
Ctrl+Z, seçili işaret noktasını veritabanındaki kaydedilen değere
döndürür. Etiket düzenleyicisi odaklanmışsa kullanılamaz.

Kaydetme:
Ctrl+S tüm işaret noktalarını RadioBOSS veritabanına kaydeder.
Silinen noktalar NULL olarak kaydedilir.
