Establecer puntos de referencia:

Procedimiento básico:
1. Abra el editor de puntos de referencia (Ctrl+T)
2. Seleccione el punto de referencia deseado (F1–F10)
3. Navegue a la posición correcta (K/L o clic en la forma de onda)
4. Establezca el punto de referencia (Shift+Intro)

Establecer durante la reproducción:
1. Inicie la reproducción (P)
2. En la posición deseada, pulse la barra espaciadora
   → El punto se establece y se inicia la escucha previa con señal
     acústica inmediatamente

Escucha previa de un punto de referencia:
- O: reproduce brevemente antes del punto de referencia y emite un
  pitido al llegar — así puede verificar la posición con precisión
- I: reproduce desde la posición del punto de referencia

Puntos de referencia de final de pista (Puntos 6–8):
Los puntos de referencia «Inicio de mezcla», «Punto de mezcla» y
«Outro» se guardan en la base de datos como tiempo desde el final
de la pista (no desde el principio). Esto garantiza que las
posiciones de mezcla sean correctas con diferentes duraciones.

Eliminar un punto de referencia:
- Seleccione el punto (F1–F10)
- Pulse Supr
- Confirme con «Sí»

Deshacer:
Ctrl+Z restablece el punto de referencia seleccionado al valor
guardado en la base de datos. Solo disponible si el editor de
etiquetas no tiene el foco.

Guardar:
Ctrl+S guarda todos los puntos de referencia en la base de datos
de RadioBOSS. Los puntos eliminados se guardan como NULL.
