Der Reiter "VoiceTrack" (Umschalt+F6) dient zur Aufnahme von Sprachbeiträgen (Voice-Tracks), die anschließend direkt in die Playlist oder OnAir-Liste eingefügt werden können.

Voraussetzung:
Dem VoiceTrack-Reiter muss ein FTP-Verzeichnis zugewiesen sein (siehe "FTP / SFTP > Zuweisung"). Fehlt die Zuweisung, wird die Aufnahme mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Die Breadcrumb-Leiste zeigt das aktuell geöffnete Verzeichnis; bereits aufgenommene Dateien erscheinen in der Dateiliste darunter.

VU-Meter:
Oberhalb der Dateiliste befindet sich ein zweikanaliges VU-Meter (Stereo: L oben, R unten). Es zeigt den Eingangspegel des Mikrofons auf einer logarithmischen dBFS-Skala in drei Farbzonen: grün (leise), gelb (laut) und rot (Übersteuerungsgefahr). Ein weißer Peak-Hold-Strich markiert den zuletzt erreichten Spitzenpegel und hält diesen kurz an, bevor er langsam abfällt. Das VU-Meter ist nur während der Aufnahme aktiv und kann im Einstellungsfenster (F10, Reiter "Erweitert") ein- und ausgeschaltet werden.

Aufnahme starten:
Drücken Sie Strg+R oder klicken Sie die Schaltfläche "Record". Die Aufnahme beginnt sofort im Aufnahme-Format gemäß den Audio-Einstellungen (OGG/MP3/WAV). Während der Aufnahme zeigt das VU-Meter den Eingangspegel des Mikrofons an.

Aufnahme beenden:
Drücken Sie die Leertaste oder klicken Sie erneut auf "Record". Die Aufnahme wird automatisch nach dem Schema "VT - yyyy-mm-dd_hh-nn-ss.mp3" (bzw. .ogg oder .wav) benannt und in das VoiceTrack-Verzeichnis auf dem FTP-Server hochgeladen. Die neue Datei erscheint anschließend automatisch markiert in der Dateiliste und ist sofort im integrierten Player abspielbar. Besteht zum Zeitpunkt des Beendens keine FTP-Verbindung, bleibt die Datei nur lokal gespeichert und wird nicht hochgeladen.

Positionsanzeige:
Das Zahlenfeld im oberen Bereich zeigt während der Aufnahme die bisher aufgezeichnete Datenmenge in Bytes an. Bei laufender Wiedergabe im Player erscheint stattdessen die aktuelle Abspielposition und die Gesamtlänge der Datei (beide in Bytes).

Aufnahme-Einstellungen:
Format (OGG/MP3/WAV), Eingangspegel und Aufnahmegerät werden im Einstellungsfenster (F10) unter "Audio-Einstellungen" konfiguriert.
