Configuración de la conexión (ajustes):

Ajustes > pestaña «General»

Conexión FTP/SFTP:
- Servidor FTP: dirección del servidor (nombre de host o IP)
- Puerto FTP: puerto del servidor (estándar FTP: 21, SFTP: 22)
- Usuario FTP: nombre de usuario
- Contraseña FTP: contraseña (guardada cifrada)
- Modo de conexión:
    Activo: el servidor inicia la conexión de datos (poco frecuente)
    Pasivo: el cliente inicia la conexión de datos (estándar)
    Automático: prueba pasivo, luego activo
    SFTP: protocolo SSH File Transfer (cifrado, puerto 22)
- FTPS: activar FTP sobre SSL/TLS (solo para modo activo/pasivo/auto)
- Directorio inicial FTP: directorio de inicio al conectar
  (p. ej. /radio/music)

Configuración de RadioBOSS:
- Host RadioBOSS, Usuario RadioBOSS, Contraseña RadioBOSS:
  dirección y credenciales de la API HTTP de RadioBOSS
  (p. ej. http://localhost:9001)
- Host RadioBOSS local, Usuario RadioBOSS local, Contraseña
  RadioBOSS local: segunda instancia RadioBOSS opcional
  (p. ej. en la misma red local)

Identificación de la emisora:
- ID de emisora: nombre de la emisora (mostrado en la barra
  de título y anunciado por la guía de voz)
- URL de emisión en directo: URL del stream para la escucha
  en directo

Configuración del codificador:
Parámetros para la grabación y codificación de cuñas de voz.
