Configuration de la connexion :

Ouvrez les paramètres via F10 ou 'Fichier > Paramètres' (P dans le menu).

Onglet « Général » :
- Hôte FTP : adresse du serveur FTP (ex. ftp.maradio.de)
- Port FTP : numéro de port (standard : 21 pour FTP/FTPS, 22 pour SFTP)
- Mode de connexion : Actif, Passif, Automatique, SFTP ou Local
- Connexion FTPS : activer pour une connexion FTP chiffrée (TLS)
- Utilisateur FTP / Mot de passe FTP : identifiants de connexion
- Répertoire racine FTP : répertoire de base sur le serveur (ex. /)
- Répertoire racine local : dossier local correspondant au serveur
  (utilisé pour la lecture locale des fichiers audio)
- Répertoire initial FTP : répertoire affiché à l'ouverture de l'onglet FTP

Onglet « Général » (suite) – RadioBOSS :
- Hôte RadioBOSS : adresse de l'API RadioBOSS (ex. http://localhost:9000)
- Utilisateur RadioBOSS / Mot de passe RadioBOSS : identifiants de l'API
- URL du flux en direct : URL du flux pour l'écoute en direct

SFTP (SSH) :
Sélectionner « SFTP » comme mode de connexion.
Le port est automatiquement réglé sur 22.
Lors du premier accès, une empreinte de clé hôte SSH est affichée
et doit être confirmée.

Mode local :
Sélectionner « Local » pour accéder à un lecteur local ou réseau sans serveur FTP. Les fichiers sont lus et écrits directement depuis le lecteur - utile lorsque RemotePLE s'exécute sur la même machine que RadioBOSS ou que le dossier audio est monté comme lecteur réseau. Dans ce mode, le champ supérieur (alors intitulé « Répertoire local ») contient le chemin racine local de la machine, ex. « E:\ » ou « N:\audio\ » ; port, utilisateur, mot de passe et FTPS ne sont pas nécessaires. Le « Répertoire racine local » reste le chemin sur la machine RadioBOSS ; les deux doivent pointer vers les mêmes fichiers physiques (seule la lettre du lecteur peut différer).

Enregistrer les paramètres :
Cliquer sur le bouton « Enregistrer » ou appuyer sur Entrée.
La connexion est immédiatement rétablie avec les nouveaux paramètres.
