Vue d'ensemble de l'éditeur de repères :

Les 10 repères de lecture correspondent aux champs de la base de données
RadioBOSS et contrôlent le comportement de lecture :

Repère 1 : Fondu d'entrée    — début du fondu d'entrée
Repère 2 : Repère d'entrée   — position de départ de la lecture
Repère 3 : Intro              — fin de l'intro
Repère 4 : Hook début         — début du refrain accrocheur
Repère 5 : Hook fin           — fin du refrain accrocheur
Repère 6 : Début mix          — début de la zone de mix (depuis la fin)
Repère 7 : Point de mix       — point de mix (depuis la fin)
Repère 8 : Outro              — début de l'outro (depuis la fin)
Repère 9 : Fondu de sortie    — début du fondu de sortie
Repère 10 : Repère de sortie  — position de fin de lecture

Remarque sur les repères 6–8 :
Les repères « Début mix », « Point de mix » et « Outro » sont stockés
en base de données comme durée depuis la fin du titre (pas depuis le début).
L'éditeur affiche et gère cela automatiquement.

Forme d'onde :
La forme d'onde du titre est affichée graphiquement.
Les repères définis apparaissent sous forme de lignes bleues.
La position actuelle du curseur est indiquée par une ligne rouge.
Un clic dans la forme d'onde déplace le curseur à cette position.

VU-mètre :
Lors de la lecture, un VU-mètre stéréo s'affiche avec
indication de crête (Peak Hold).
