Paramètres — Avancé :

Afficher le VU-mètre pendant l'enregistrement :
Active ou désactive le VU-mètre visuel lors de l'enregistrement
des pistes vocales. Peut provoquer des interférences avec les lecteurs
d'écran (désactiver si nécessaire).

Afficher les informations sur la piste en antenne :
Active le timer de mise à jour des informations en antenne via l'API
RadioBOSS. Nécessaire pour afficher la piste en cours, précédente
et suivante dans la zone supérieure de la fenêtre.

Sélectionner l'onglet Antenne au démarrage si disponible :
Si cette option est activée et que l'onglet Antenne est disponible,
il est automatiquement sélectionné au démarrage.

Utiliser Entrée pour changer de répertoire directement :
Dans l'onglet FTP, la touche Entrée ouvre directement un répertoire
sans afficher le menu contextuel.

Langue :
Sélectionner la langue de l'interface dans la liste déroulante.
Les langues disponibles sont détectées automatiquement depuis le
dossier Language (fichiers .txt). Aucune réinstallation nécessaire
pour ajouter une nouvelle langue.
La modification prend effet immédiatement après l'enregistrement.

Instance RadioBOSS locale :
- Hôte RadioBOSS local : adresse de l'instance locale
- Utilisateur RadioBOSS local / Mot de passe RadioBOSS local
Si configurée, le bouton « Local » apparaît dans l'onglet Antenne.
