Hier wird beschrieben, wie FTP-, FTPS-, SFTP- und lokale Laufwerks-Verbindungen eingerichtet werden.

Um die Programm-Einstellungen zu öffnen drücken Sie die Taste F10, alternativ können Sie auch das Fenstermenü von RemotePLE öffnen und dort Einstellungen wählen.

Im Reiter Allgemein finden Sie zuerst die Eingabe- und Auswahlfelder zum Konfigurieren der FTP-Verbindung. Zur Vereinfachung werden auch FTPS- und SFTP-Verbindungen als FTP bezeichnet.

Im Feld FTP-Host geben Sie die IP-Adresse oder die URL des FTP-Servers an, z.B.: meineradiourl.com oder 123.234.222.111

Im Feld FTP-Port geben Sie die Portnummer des FTP-Servers an, Standard ist Port 21.

Im Auswahlbereich für den Verbindungsmodus stehen fünf Optionen zur Verfügung:
- Aktiv: nur für aktive FTP-Server, nicht für FTPS-Verbindungen geeignet,
- Passiv: nur für passive FTP-Server und FTPS-Server, dies ist der Standard,
- Automatik: nur für FTP-Server, wenn keine aktive Verbindung klappt, wird auf passiv umgeschaltet, funktioniert aber nicht bei allen FTP-Servern,
- SFTP: nur für SFTP-Server, hier wird automatisch der Port 22 voreingestellt, ansonsten Port 21,
- Lokal: für ein lokales oder Netzwerk-Laufwerk ohne FTP-Server. Die Dateien werden direkt vom Laufwerk gelesen und geschrieben. Sinnvoll, wenn RemotePLE auf demselben Rechner wie RadioBOSS läuft oder das Audio-Verzeichnis als Netzlaufwerk eingebunden ist. In diesem Modus werden Host, Port, Benutzer, Passwort und FTPS nicht benötigt.

Im Feld FTP-User geben Sie den Benutzernamen für die Verbindung an, anonyme Verbindungen werden derzeit nicht unterstützt.

Im Feld FTP-Passwort geben Sie das Passwort für die Verbindung an, dies wird mit Ihrem Windows-Benutzerkonto gepaart verschlüsselt gespeichert.

Das Kontrollkästchen FTPS-Verbindung aktiviert bei Bedarf den FTPS-Modus, sodass die Übertragung verschlüsselt erfolgt.

Im Feld FTP-Startverzeichnis geben Sie das Wurzelverzeichnis auf dem FTP-Server an, in dem sich die Audio-Dateien befinden, z.B.: "/" oder "/srv/audio/". Dies ist zugleich die oberste Ebene, bis zu der im FTP-Verzeichnis nach oben navigiert werden kann.

Im Feld FTP-Initialverzeichnis geben Sie das Verzeichnis / Unterverzeichnis an, das beim Programmstart im FTP-Verzeichnis erscheinen soll. Dies wird beim Laden von Presets ggf. aber nicht berücksichtigt. Standard ist "/".

Wurzelpfad-Zuordnung:
Im unteren Bereich des Reiters Allgemein ordnen Sie den virtuellen FTP-Pfaden die zugehörigen Laufwerkspfade auf dem RadioBOSS-Rechner zu. Für den einfachsten Fall genügt ein einziger Eintrag; sind die Audio-Dateien über mehrere Laufwerke verteilt, legen Sie je Laufwerk eine Zeile an.

Ein Eintrag besteht aus drei Werten:
- Virtueller Pfad: der Pfad, wie ihn der FTP-/SFTP-Server anzeigt, z.B. "/" oder "/srv/audio/".
- RadioBOSS-Laufwerk: der äquivalente Windows-Laufwerkspfad auf dem RadioBOSS-Rechner, z.B. "R:\" oder "H:\audio\". Virtueller Pfad und RadioBOSS-Laufwerk müssen physikalisch auf dieselben Dateien verweisen.
- Lokaler Pfad: nur im Lokal-Modus benötigt - der Pfad, unter dem der zugreifende Rechner dieselben Dateien erreicht, z.B. "E:\" oder "N:\audio\".

Wählen Sie einen vorhandenen Eintrag in der Liste, um seine Werte in die drei Felder zu laden. Mit "Hinzufügen" legen Sie aus den Feldern einen neuen Eintrag an (ist der virtuelle Pfad leer, wird er aus dem Laufwerksbuchstaben vorgeschlagen), mit "Übernehmen" aktualisieren Sie den gewählten Eintrag, mit "Löschen" entfernen Sie ihn. Der letzte verbleibende Eintrag kann nicht gelöscht werden.

Hinweis zum Lokal-Modus: Ist "Lokal" gewählt, wird das Feld FTP-Host nicht benötigt und ist deaktiviert. Die lokalen Pfade tragen Sie stattdessen in der Spalte "Lokaler Pfad" der Wurzelpfad-Zuordnung ein.

Bestätigen Sie Ihre Grundeinstellungen mit der Schaltfläche "Speichern" am unteren Ende des Einstellungsfensters.

Die Einstellungen für den API-Zugang zu RadioBOSS, die beiden Links (Relay-Startlink und Sendungs-Trigger) sowie die URL zum Mithören des Livestreams finden Sie im Reiter RadioBOSS. Dort wird auch die Verbindung zur RadioBOSS-Datenbank konfiguriert. Die Einstellungen für Sprachausgabe, Audio und weitere Funktionen finden Sie in den übrigen Reitern, hierzu sehen Sie das Kapitel Einstellungen.
