Bağlantı Kurulumu:

F10 ile ayarları açın, «Genel» sekmesine gidin.

FTP/SFTP bağlantısı:
- FTP Ana Bilgisayarı: sunucu adresi (ana bilgisayar adı veya IP)
- FTP Portu: port numarası (FTP için 21, SFTP için 22)
- FTP Kullanıcısı: kullanıcı adı
- FTP Şifresi: şifre
- Bağlantı modu: Aktif / Pasif / Otomatik / SFTP / Yerel
- FTPS Bağlantısı: SSL/TLS şifrelemesi (yalnızca FTP için)
- FTP Kök Dizini: ses dosyalarının bulunduğu sunucudaki temel dizin
  (örn. /). Ayrıca yukarı çıkılabilecek en üst seviyedir.
- FTP Başlangıç Dizini: bağlantı sonrası başlangıç dizini
  (örn. /radio/muzik)

Kök yolu eşlemesi:
«Genel» sekmesinin alt bölümünde sanal FTP yollarını RadioBOSS
makinesindeki ilgili sürücü yollarına eşlersiniz. Basit bir kurulum için
tek bir giriş yeterlidir; ses dosyaları birden çok sürücüye yayılmışsa her
sürücü için bir satır ekleyin. Her giriş şunları içerir: sanal yol
(sunucunun gösterdiği gibi, örn. / veya /srv/audio/), RadioBOSS sürücüsü
(RadioBOSS makinesindeki Windows sürücü yolu, örn. R:\ ; sanal yol ile aynı
fiziksel dosyalara işaret etmelidir) ve yerel yol (yalnızca yerel modda,
örn. E:\). Listeyi yönetmek için Ekle / Uygula / Sil kullanın; son giriş
silinemez. Ayrıntılar için «Ayarlar > Bağlantı»ya bakın.

SFTP (SSH):
Bağlantı modu olarak «SFTP» seçin. Port otomatik olarak 22 ayarlanır.
İlk erişimde, onaylanması gereken bir SSH ana bilgisayar anahtarı
parmak izi gösterilir.

Yerel mod:
FTP sunucusu olmadan yerel veya ağ sürücüsüne erişmek için «Yerel» seçin -
RemotePLE, RadioBOSS ile aynı bilgisayarda çalışıyorsa veya ses klasörü ağ
sürücüsü olarak bağlıysa kullanışlıdır. Bu modda FTP Ana Bilgisayarı alanı
kullanılmaz (devre dışıdır); yerel yolları bunun yerine kök yolu
eşlemesindeki «Yerel yol» sütununa girin. Port, kullanıcı, şifre ve FTPS
gerekmez.

RadioBOSS ve veritabanı:
RadioBOSS API adresi ve erişim bilgileri, röle ve tetikleyici bağlantıları,
canlı yayın URL'si ve veritabanı ayarları «RadioBOSS» sekmesindedir.

Ayarları kaydetmek için «Kaydet» düğmesine tıklayın.
