Configuration de la connexion :

Ouvrez les paramètres via F10 ou 'Fichier > Paramètres' (P dans le menu).

Onglet « Général » :
- Hôte FTP : adresse du serveur FTP (ex. ftp.maradio.de)
- Port FTP : numéro de port (standard : 21 pour FTP/FTPS, 22 pour SFTP)
- Mode de connexion : Actif, Passif, Automatique, SFTP ou Local
- Connexion FTPS : activer pour une connexion FTP chiffrée (TLS)
- Utilisateur FTP / Mot de passe FTP : identifiants de connexion
- Répertoire racine FTP : répertoire de base sur le serveur contenant les
  fichiers audio (ex. /). C'est aussi le niveau le plus haut atteignable.
- Répertoire initial FTP : répertoire affiché à l'ouverture de l'onglet FTP

Correspondance des racines :
Dans la partie inférieure de l'onglet « Général », associez les chemins FTP
virtuels aux chemins de lecteur correspondants sur la machine RadioBOSS.
Une seule entrée suffit pour un cas simple ; ajoutez une ligne par lecteur
si les fichiers audio sont répartis sur plusieurs lecteurs. Chaque entrée
comporte : le chemin virtuel (tel que l'affiche le serveur, ex. / ou
/srv/audio/), le lecteur RadioBOSS (chemin Windows sur la machine RadioBOSS,
ex. R:\ ; il doit pointer vers les mêmes fichiers physiques que le chemin
virtuel) et le chemin local (uniquement en mode local, ex. E:\). Utilisez
Ajouter / Appliquer / Supprimer pour gérer la liste ; la dernière entrée ne
peut pas être supprimée. Voir « Paramètres > Connexion » pour les détails.

SFTP (SSH) :
Sélectionner « SFTP » comme mode de connexion.
Le port est automatiquement réglé sur 22.
Lors du premier accès, une empreinte de clé hôte SSH est affichée
et doit être confirmée.

Mode local :
Sélectionner « Local » pour accéder à un lecteur local ou réseau sans
serveur FTP - utile lorsque RemotePLE s'exécute sur la même machine que
RadioBOSS ou que le dossier audio est monté comme lecteur réseau. Dans ce
mode, le champ Hôte FTP n'est pas utilisé (désactivé) ; saisissez les
chemins locaux dans la colonne « Chemin local » de la correspondance des
racines. Port, utilisateur, mot de passe et FTPS ne sont pas nécessaires.

RadioBOSS et base de données :
L'adresse et les identifiants de l'API RadioBOSS, les liens de relais et de
déclencheur, l'URL du flux en direct ainsi que les paramètres de la base de
données se trouvent dans l'onglet « RadioBOSS ».

Enregistrer les paramètres :
Cliquer sur le bouton « Enregistrer » ou appuyer sur Entrée.
La connexion est immédiatement rétablie avec les nouveaux paramètres.
