Configuración de la conexión (ajustes):

Ajustes > pestaña «General»

Conexión FTP/SFTP:
- Servidor FTP: dirección del servidor (nombre de host o IP)
- Puerto FTP: puerto del servidor (estándar FTP: 21, SFTP: 22)
- Usuario FTP: nombre de usuario
- Contraseña FTP: contraseña (guardada cifrada)
- Modo de conexión:
    Activo: el servidor inicia la conexión de datos (poco frecuente)
    Pasivo: el cliente inicia la conexión de datos (estándar)
    Automático: prueba pasivo, luego activo
    SFTP: protocolo SSH File Transfer (cifrado, puerto 22)
    Local: acceso directo a archivos locales (modo estudio)
- FTPS: activar FTP sobre SSL/TLS (solo para modo activo/pasivo/auto)
- Directorio inicial FTP: directorio de inicio al conectar
  (p. ej. /radio/music)

Asignación de rutas raíz:
En la parte inferior de la pestaña «General» se asignan las rutas FTP
virtuales a las rutas de unidad correspondientes en el equipo RadioBOSS.
Así también se pueden representar bibliotecas repartidas en varias unidades.

La lista muestra todas las asignaciones, una por línea:
«ruta virtual, unidad RadioBOSS, ruta local». Con las teclas de flecha se
selecciona una entrada; los tres campos de debajo muestran sus valores.

Campos:
- Ruta virtual: la ruta tal como la muestra el servidor FTP/SFTP,
  p. ej. /E/ o /srv/audio/.
- Unidad RadioBOSS: la ruta de unidad correspondiente en el equipo
  RadioBOSS, p. ej. e:\. Es necesaria para que los resultados de la
  búsqueda en la base de datos (cuyas rutas apuntan al equipo RadioBOSS)
  se asignen correctamente.
- Ruta local: solo necesaria en modo local (modo estudio): la ruta donde
  RemotePLE alcanza los mismos archivos en este equipo, p. ej. N:\.

Botones:
- Añadir: crea una asignación a partir de los campos. Si la ruta virtual
  está vacía, se propone a partir de la letra de unidad (p. ej. e:\ da /E/).
- Aplicar: actualiza la asignación seleccionada con los valores de los campos.
- Eliminar: quita la asignación seleccionada. La última asignación no se
  puede eliminar.

La ruta virtual y la unidad RadioBOSS no pueden estar vacías, y cada ruta
virtual solo puede aparecer una vez.

Nota: la asignación entre varias unidades funciona por FTP solo si el
acceso al servidor FTP está por encima de las unidades individuales (de
modo que las unidades aparecen como subdirectorios). En modo local no es
necesario.

Los ajustes de la API y de la base de datos de RadioBOSS están en la
pestaña «RadioBOSS».
