Configuración de la conexión:

Abra los ajustes con F10 o 'Archivo > Ajustes' (A en el menú).

Pestaña «General»:
- Host FTP: dirección del servidor FTP (p.ej. ftp.miradio.es)
- Puerto FTP: número de puerto (estándar: 21 para FTP/FTPS, 22 para SFTP)
- Modo de conexión: Activo, Pasivo, Automático, SFTP o Local
- Conexión FTPS: activar para una conexión FTP cifrada (TLS)
- Usuario FTP / Contraseña FTP: credenciales de conexión
- Directorio raíz FTP: directorio base en el servidor con los archivos de
  audio (p.ej. /). Es también el nivel más alto al que se puede subir.
- Directorio inicial FTP: directorio mostrado al abrir la pestaña FTP

Asignación de rutas raíz:
En la parte inferior de la pestaña «General» se asignan las rutas FTP
virtuales a las rutas de unidad correspondientes en el equipo RadioBOSS.
Una sola entrada basta para un caso simple; añada una línea por unidad si
los archivos de audio están repartidos en varias unidades. Cada entrada
tiene: ruta virtual (tal como la muestra el servidor, p.ej. / o /srv/audio/),
unidad RadioBOSS (ruta de Windows en el equipo RadioBOSS, p.ej. R:\ ; debe
apuntar a los mismos archivos físicos que la ruta virtual) y ruta local
(solo en modo local, p.ej. E:\). Use Añadir / Aplicar / Eliminar para
gestionar la lista; la última entrada no se puede eliminar. Consulte
«Ajustes > Conexión» para más detalles.

SFTP (SSH):
Seleccionar «SFTP» como modo de conexión.
El puerto se ajusta automáticamente a 22.
En el primer acceso, se muestra una huella de clave de host SSH
que debe ser confirmada.

Modo local:
Seleccionar «Local» para acceder a una unidad local o de red sin servidor
FTP - útil cuando RemotePLE se ejecuta en el mismo equipo que RadioBOSS o la
carpeta de audio está asignada como unidad de red. En este modo, el campo
Host FTP no se usa (está desactivado); introduzca las rutas locales en la
columna «Ruta local» de la asignación de rutas raíz. No se necesitan puerto,
usuario, contraseña ni FTPS.

RadioBOSS y base de datos:
La dirección y las credenciales de la API de RadioBOSS, los enlaces de relé
y de disparo, la URL de emisión en directo y los ajustes de la base de datos
están en la pestaña «RadioBOSS».

Guardar los ajustes:
Hacer clic en «Guardar» o pulsar Intro.
La conexión se restablece inmediatamente con los nuevos ajustes.
