Normalización de nivel (ganancia):

El editor de puntos de referencia permite ajustar el nivel de
reproducción y normalizar la loudness de una pista.

Panel de nivel (en la parte inferior del editor):
- Control deslizante de ganancia: ajusta el nivel de reproducción
  de la vista previa en tiempo real
- Indicador de nivel dBFS: muestra el nivel actual en decibelios
- Objetivo LUFS: nivel objetivo para la normalización (p. ej. -16 LUFS)
- Botón «Ajustar nivel»: calcula y aplica la ganancia necesaria

Normalización automática:
1. Ajuste el objetivo LUFS deseado (p. ej. -16 para radio)
2. Pulse «Ajustar nivel»
3. RemotePLE analiza la loudness integrada de la pista y calcula
   la ganancia de corrección
4. El valor de ganancia se establece automáticamente
5. Guarde con Ctrl+S — el valor de ganancia se escribe en la
   base de datos de RadioBOSS

Nota:
El valor de ganancia almacenado en la base de datos es utilizado
por RadioBOSS durante la emisión para ajustar el nivel de reproducción.
Esto permite una normalización de loudness coherente en toda la
programación sin modificar los archivos de audio originales.

Ajuste manual:
También puede mover el control deslizante manualmente y guardar
el valor deseado.
